附件：

**深圳市龙华区人民医院牙钻（种植工具盒）采购**

**一、项目技术参数**：

026.0001 牙钻 先锋钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø2.2mm，长33mm

026.0002 牙钻 先锋钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø2.2mm，长41mm

026.0003 牙钻 成型钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø3.3mm，长25mm

026.0004 牙钻 成型钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø3.3mm，长33mm

026.0005 牙钻 成型钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.1mm，长25mm

026.0006 牙钻 成型钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.1mm，长33mm

026.0007 牙钻 成型钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.8mm，长25mm

026.0008 牙钻 成型钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.8mm，长33mm

026.0009 牙钻 攻丝,骨水平锥柱状种植体用，Ø3.3mm，长25mm

026.0010 牙钻 攻丝,骨水平锥柱状种植体用，Ø4.1mm，长25mm

026.0011 牙钻 攻丝,骨水平锥柱状种植体用，Ø4.8mm，长25mm

026.2200 牙钻 扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø2.8mm，长33mm

026.2201 牙钻 扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø2.8mm，长41mm

026.4200 牙钻 扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø3.5mm，长33mm

026.4201 牙钻 扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø3.5mm，长41mm

026.6200 牙钻 扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，短型，Ø4.2mm，长33mm

026.6201 牙钻 扩孔钻,骨水平锥柱状种植体用，长型，Ø4.2mm，长41mm

046.703 牙钻 骨水平锥柱状种植体用，测量杆，Ø2.2mm，长27mm

046.704 牙钻 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø2.2mm/ Ø2.8mm，长27mm

046.705 牙钻 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø2.8mm，长27mm

046.706 牙钻 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø3.5, 长27mm

046.707 牙钻 骨水平锥柱状种植体用，测深杆，Ø4.2，长27mm

044.250 牙钻 Ø3.5mm，短型

044.251 牙钻 Ø3.5mm，长型

**二、商务需求**：

1、提供技术资料、中英文操作手册

2、厂家必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。专业工程师免费现场安装

3、提供400/800国内免费电话， 365天24小时的远程维护与服务，深圳地区有驻点工程师，4小时内电话响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外），超过24小时不能完成维修的须提供备用机。 4、设备安装后在使用科室提供操作及维护培训

5、免费提供技术咨询、软件升级

6、保证供应仪器的维修与配件

7、所提供的所有的硬件、软件与我院现有的PACS端口免费连接。

8、供方在合同生效后90天内安装完成、试用。安装需要在正常上班时间之外进行，最大限度减少对医疗活动的影响，安装所产生的所有费用由投标方承担。 9、免费维保期叁年（整机），终身维修，保修期内年度维护保养次数应不少于四次，免费更换零配件，免工时费，提供书面承诺书，并加盖投标单位公章。